|  |
| --- |
| Condução térmica dos materiais utilizados em placas. |
| **Materiais** | **Condução Térmica** $(\frac{W}{m}- K)$ |
| FR4 | ~ 0.3 |
| Alumina | 33 |
| Alumínio 5052 | 150 |
| Fonte: Winco K.C. Yung (2007). |